

**Ярославская областная организация**

**Общероссийского Профсоюза образования**

**ПАМЯТКА**

внештатным техническим инспекторам труда Профсоюза,

уполномоченным по охране труда для проведения

**общепрофсоюзной тематической проверки**

по обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и

сооружений образовательных организаций

(**ОТП - 2018**)



**Ярославль**

**2018Введение**

Основная цель общепрофсоюзной тематической проверки (ОТП-2018) является обеспечение защиты прав работников образования и обучающихся на охрану труда и здоровья при осуществлении образовательного процесса в части безопасной эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций.

Основной задачей тематической проверки является принятие системных предупредительных мер по сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций.

В Ярославской области накопилось немало проблем, связанных с техническим состоянием зданий и сооружений образовательных организаций, соответствием их требованиям безопасности.

 Несоблюдения законодательства в части безопасной эксплуатации зданий образовательных школ, детских садов, особенно в сельской местности, вызывают озабоченность не только членов Профсоюза, работников образования, но и родителей обучающихся, обеспокоенных сохранением жизни и здоровья детей, пребывающих в зданиях школ, не отвечающих требованиям безопасности.

**В связи с этим, областной комитет Профсоюза ставит задачи:**

технической инспекции труда и уполномоченными по охране труда Профсоюза всесторонне изучить данный вопрос;

подготовить в адрес органов исполнительной и законодательной власти предложения, направленные на обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций;

рассмотреть итоги проведения ОТП-2018 на заседании президиума областной организации Профсоюза.

Обследование технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций (**путем визуального осмотра**) проводится силами технической инспекции труда Профсоюза и уполномоченных по охране труда Профсоюза в рамках их полномочий и компетентности.

**С этой целью необходимо действовать по следующему алгоритму:**

1. Предварительно договориться с руководителем организации о времени посещения образовательной организации, уведомив о том, присутствие каких специалистов и служб организации и какие документы потребуются при проверке, договориться об освобождении на время проведения проверки уполномоченного по охране труда профкома.

2. В случае направления письменного уведомления - указываются основание проведения проверки, дата проведения обследования, Ф.И.О. технического, (внештатного технического) инспектора труда Профсоюза, контактный телефон.

3. При посещении образовательной организации следует представиться руко­водителю организации, председателю первичной профсоюзной организации; разъяснить основные цели, задачи и предмет проверки; обратиться с просьбой дать поручения соответствующим службам и специалистам о подгото­вке необходимых документов для обследования.

При необходимости, ознакомить с По­ложением о технической инспекции труда Профсоюза, Положением о внештатном техническом инспекторе труда Профсоюза, Положением об уполномоченном по охране труда профсоюзного комитета, их правами и полномочиями.

4. В целях эффективного осуществления ОТП-2018 необходимо использовать **Методические рекомендации по организации проведения приемки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебному году** (письмо Минобрнауки России 16.06.2017 г. № ТС-186/08 «О подготовке к новому учебному году»).

5. Следует особо отметить, что проверка предусматривает, прежде всего, **визуальный осмотр**, при котором фиксируются любые нарушения требований безопасности, повреждения (трещины, осадки, осыпи и другие дефекты).

Целесообразно зафиксировать имеющиеся нарушения, отклонения, и повреждения фото-видеорядом.

6. После проведения проверки необходимо в обязательном порядке ознакомить руководителя организации с результатами - Протоколом обследования объекта образования (приложение 1) и, в случае необходимости, выдать руководителю представление об устранении выявленных нарушений (приложение 5).

 7. При проведении проверки следует руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими безопасность при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования (приложение 3).

**8. Примерный порядок подготовки, сбора обработки информации:**

8.1.В соответствии с постановлением ЦС Профсоюза от 7 декабря 2017 г. № 4-3 «О состоянии условий и охраны труда в образовательных организациях» провести тематическую проверку в период **с 01 октября по 15 октября 2018 года.**

8.2.Тематическая проверка проводится в образовательных организациях всех типов и видов, расположенных в городах, районных центрах и сельской местности, находящихся на профсоюзном учете, для изучения реальной ситуации по теме проверки.

8.3. Образовательная организация **до 15 октября 2018 года** направляет в районную, городскую, первичную организацию Профсоюза Протокол обследования объекта образования (приложение 1) с пояснительной запиской (приложение 2), а также заполненную таблицу (приложение 4).

8.3. Председатели городских и районных организаций Профсоюза **до 20 октября 2018 года** направляют **Сводную таблицу** (приложение 4) с пояснительной запиской по электронной почте okpobr76@mail.ru техническому инспектору труда областной организации Профсоюза Семенову А.И.

Консультативную помощь оказывает техническая инспекция труда областной организации Профсоюза по тел.: (4852) 21-07-64

приложение 1

**ПРОТОКОЛ**

**обследования объекта образования**

№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Адрес объекта |  |
| Собственник |  |
| Учредитель |  |
| Фамилия, Имя, Отчество руководителя  |  |
| Телефоны (служебный, моб.) |  |
| E-mail, сайт www |  |
| Дата обследования |  |
|  |  |
| Фамилия, Имя, Отчество Технического, внештатного технического инспектора труда, уполномоченного по ОТ |  |
| Телефоны (служебный, моб.) |  |
| E-mail |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Оценочные показатели обследования** | **Указать наличие документа** |
| 1 | **Технический паспорт** здания, сооружения |  |
| 2 | **Технический журнал** по эксплуатации производственных зданий и сооружений |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | **Визуальный осмотр** **технического состояния конструкций зданий и сооружений** | **Наличие видимых** **отклонений, изменений, деформаций, целостность конструкции** |
|  | **да** | **нет** |
| 3.1 | **Цоколь**  |  |  |
| 3.1.1 | выпадение кирпичей цокольной кладки |  |  |
| 3.1.2 | нарушение гидроизоляции |  |  |
| 3.1.3 | повреждения отмостки |  |  |
| 3.2 | **Стены наружные**  |  |  |
| 3.2.1 | трещины в штукатурке |  |  |
| 3.2.2 | отслоения штукатурки |  |  |
| 3.2.3 | отслоения, деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки |  |  |
| 3.2.4 | изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных проемов |  |  |
| 3.2.5 | отклонения от вертикали |  |  |
| 3.2.6 | намокание в результате протечек |  |  |
| 3.2.7 | целостность водосточной конструкции, наличие крепления к стенам, примыкания к водосливам |  |  |
| 3.3 | **Стены внутренние**(указать привязку к помещениям) |  |  |
| 3.3.1 | трещины в штукатурке |  |  |
| 3.3.2 | отслоения штукатурки |  |  |
| 3.3.3 | отслоения, деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки |  |  |
| 3.3.4 | изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных проемов |  |  |
| 3.3.5 | намокание в результате протечек |  |  |
| 3.4 | **Перекрытия внутренние**(указать привязку к помещениям) |  |  |
| 3.4.1 | **Деревянные перекрытия**на наличие: | **Х** |
| 3.4.1.1 | прогиба |  |  |
| 3.4.1.2 | продольных трещин, лещин |  |  |
| 3.4.1.3 | осыпи в местах примыкания балки к стенам |  |  |
| 3.4.1.4 | намокания узлов сопряжения балки со стенами |  |  |
| 3.4.1.5 | следов гниения |  |  |
| 3.4.2 | **Потолки**на наличие: |  |  |
| 3.4.2.1 | следов намокания, протечек |  |  |
| 3.4.2.2 | отслоения, обвалы штукатурки |  |  |
| 3.4.2.3 | следов гниения |  |  |
| 3.4.3 | **Железобетонные перекрытия**на наличие: | **Х** |
| 3.4.3.1 | выпадения материала швов межпанельных стыков  |  |  |
| 3.4.3.2 | трещин, осыпи, лещины в узлах стыков со стенами  |  |  |
| 3.4.3.3 | трещин, лещины панелей перекрытия |  |  |
| 3.4.3.4 | обнажения арматуры |  |  |
| 3.4.3.5 | следов намокания плит перекрытия |  |  |
| 3.4.3.6 | отхода (отрыва) стен от плит перекрытия |  |  |
| 3.5 | **КРОВЛЯ** | **Х** |
| 3.5.1 | **Плоская железобетонная** | **Х** |
| 3.5.1.1 | повреждения целостности ковра гидроизоляции |  |  |
| 3.5.1.2 | нарушения работы системы водостока |  |  |
| 3.5.1.3 | наличие протечек  |  |  |
| 3.5.2 | **Шатровая стропильная** | **Х** |
| 3.5.2.1 | видимые дефекты кровли |  |  |
| 3.5.2.2 | видимые деформации конструкций  |  |  |
| 3.5.2.3 | повреждения водоотливов |  |  |
| 3.5.2.5 | следы протечек на стенах, особенно в углах |  |  |
| 3.5.2.6 | выпадающие элементы (кирпичи, штукатурка) мауэрлатов  |  |  |
| 3.5.3 | **Чердак** | **Х** |
| 3.5.3.1 | следы намокания узлов сопряжения стропильных конструкций  |  |  |
| 3.5.3.2 | следы протечек кровельного покрытия |  |  |
| 3.5.3.3 | следы поражения гнилью балок, стропил, слег |  |  |
| 3.5.3.4 | видимые деформации стропил, балок |  |  |
| 3.5.3.5 | видимые на просвет повреждения кровельных материалов  |  |  |
| 3.5.3.6 | нарушения целостности чердачных люков  |  |  |
| 3.5.3.7 | целостность и состояние крепления лестниц, чердачных люков |  |  |
| 3.6 | **ПОЛЫ** | **Х** |
| 3.6.1 | **деревянные**(с привязкой к помещениям) | **Х** |
| 3.6.1.1 | прогибы, провалы |  |  |
| 3.6.1.2 | выпадение кусков половых реек, сколы между лагами |  |  |
| 3.6.1.3 | поражение гнилью половиц |  |  |
| 3.6.1.4 | торчащие шляпки гвоздей, шурупов |  |  |
| 3.6.2 | **железобетонные**(наливные) | **Х** |
| 3.6.2.1 | наличие трещин |  |  |
| 3.6.2.2 | отход от стен |  |  |
| 3.7 | **ЛЕСТНИЦЫ** | **Х** |
| 3.7.1 | **наружные**(независимо от материала изготовления) | **Х** |
| 3.7.1.1 | равенство высоты проступей (допуск +/- 3мм) |  |  |
| 3.7.1.2 | равенство ширины ступеней(допуск +/- 5мм)  |  |  |
| 3.7.1.3 | целостность кромок ступеней (сколы, выкрашивания) |  |  |
| 3.7.1.4 | наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в сторону идущего) |  |  |
| 3.7.1.5 | наличие противоскользящих элементов ступеней  |  |  |
| 3.7.1.6 | наличие поручней, перил |  |  |
| 3.7.2 | **внутренние** (привязка к расположению обязательна)  | **Х** |
| 3.7.2.1 | равенство высоты проступей (допуск +/- 3мм) |  |  |
| 3.7.2.2 | равенство ширины ступеней(допуск +/- 5мм)  |  |  |
| 3.7.2.3 | целостность кромок ступеней (сколы, выкрашивания) |  |  |
| 3.7.2.4 | наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в сторону идущего) |  |  |
| 3.7.2.5 | наличие противоскользящих элементов ступеней  |  |  |
| 3.7.2.6 | наличие повреждений поручней, перил |  |
| 3.8 | **ДВЕРИ** | **Х** |
| 3.8.1 | повреждения дверных коробок, обналички |  |  |
| 3.8.2 | наличие перекосов |  |  |
| 3.9 | **ОКНА** | **Х** |
| 3.9.1 | целостность оконных коробок |  |  |
| 3.9.2 | наличие перекосов  |  |  |
| 3.9.3 | целостность стекол, зависящая от геометрии переплета |  |  |
| 3.10 | **ПЕЧИ отопительные** **(при наличии)** | **Х** |
| 3.10.1 | наличие разрешения контролирующих органов на их эксплуатацию  |  |  |
| 3.10.2 | наличие запорных устройств топочных и поддувальных дверок  |  |  |
| 3.10.3 | рабочее состояние (визуальное) шиберных задвижек, вьюшек  |  |  |
| 3.10.4 | наличие трещин, выпадения кирпичей кладки печей |  |  |
| 3.10.5 | на чердаке – нарушенная (визуальная) целостность конструктива трубы |  |  |
| 3.11 | **Туалеты надворные** (при наличии) | **Х** |
| 3.11.1 | состояние (визуальное) стен |  |  |
| 3.11.2 | состояние (визуальное) кровли, перекрытий |  |  |
| 3.11.3 | состояние (визуальное) перегородок |  |  |
| 3.11.4 | состояние (визуальное) внутренних помещений |  |  |
| 3.11.5 | состояние (визуальное) полов, подиумов,  |  |  |
| 4 | **Инженерное оборудование** | **Х** |
| 4.1 | **Котельные** **(**на балансе образовательной организации) | **Х** |
| 4.1.1 | работоспособное состояние котлов, подтвержденное соответствующими актами |  |  |
| 4.2 | **Отопление** | **Х** |
| 4.2.1 | наличие жалоб работающих, обучающихся на недостаточную температуру в помещениях в отопительный период |  |  |
| 4.2.2 | состояние (визуальное) радиаторов отопления (в т.ч. наличие протечек) |  |  |
| 4.2.3 | состояние (визуальное) трубопроводов системы отопления (хомуты, жгуты, сварка) |  |  |
| 4.2.4 | работоспособность вентилей, кранов Маевского |  |  |
| 4.3 | **Водоснабжение** | **Х** |
| 4.3.1 | центральное |  |  |
| 4.3.2 | местное из колодца (скважины) на территории образовательной организации его состояние |  |  |
| 4.3.3 | привозная вода водовозами |  |  |
| 4.4 | **Канализация** | **Х** |
| 4.4.1 | наличие централизованной системы канализации |  |  |
| 4.4.2 | наличие местной системы канализации (в выгребную яму) |  |  |
| 4.5 | **Вентиляция** | **Х** |
| 4.5.1 | работоспособное состояние приточной камеры |  |  |
| 4.5.2 | рабочее состояние систем воздухозабора (улиток, электродвигателей, устройств виброшумоизоляции) |  |  |
| 4.5.3 | рабочее состояние систем вытяжных (улиток, электродвигателей, устройств вибро -шумоизоляции) |  |  |
| 4.5.4 | состояние и работоспособность устройств воздухозабора принудительной вытяжной вентиляции (лаборантские кабинетов химии; спортзалы; мастерские; помещения общепита; душевые; бассейны,т уалеты)  |  |  |
| 4.6 | **Электрооборудование** | **Х** |
| 4.6.1 | состояние центральных электрощитовых, соответствующее ПУЭ, ПТЭиПТБ |  |  |
| 4.6.2 | наличие источников повышенной влажности в электрощитовых |  |  |
| 4.6.3 | наличие устройств аварийного отключения при коротких замыканиях (УЗО) |  |  |
| 4.6.4 | целостность изоляции (визуальное) кабельных и проводных линий  |  |  |

К электронному варианту Протокола прилагаются фото в количестве \_\_\_\_\_\_ файлов.

Протокол обследования составил:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Технический (внештатный технический) инспектор труда, уполномоченный по охране труда | подпись | И.О. Фамилия |
|  |  |  |
| дата, время |  |  |

С протоколом ознакомлен работодатель

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| должность | подпись | И.О. Фамилия |
|  |  |  |
| дата, время |  |  |

приложение 2

**Пояснительная записка к статистической форме должна содержать:**

– информацию о проведении проверки с указанием количества проверенных образовательных организаций и комментариев, выраженных в конкретных примерах по каждому качественному показателю проверки;

– указать наиболее значимые и характерные недоделки, которые могут стать причиной травмирования или заболеваний обучающихся и работников (лестницы, вентиляционные системы, электробезопасность и т.п.);

– указать количество образовательных организаций, если таковые имеются, чьи здания находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют либо капитального ремонта, либо строительства новых;

– указать количество образовательных организаций и привести примеры, если таковые имеются, зданий с печным отоплением, отсутствием систем водоснабжения и канализации, с надворными туалетами.

– сведения о решении профкома, райкома о проведении тематической проверки, о рассмотрении итогов её на заседании профкома, президиума районной организации Профсоюза.

– сведения об информировании руководителей организаций, соответствующих органов управления в сфере образования о результатах проведенных проверок и совместных мероприятиях по итогам проведенных проверок;

– копии представлений уполномоченных по охране труда по устранению выявленных в ходе проверки нарушений;

– другую необходимую информацию в связи с проведением проверки.

приложение 3

**Законодательные и иные нормативные правовые акты,**

**регламентирующие безопасность при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования**

 ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ статьи 212, 370;

 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ N 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.;

 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ от 23 декабря 2009 года;

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (утв. Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 279);

 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

 СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения";

 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 1984-ст;

 ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы (подписано сторонами 06.12.2017г.);

Письмо Роспотребнадзора N 01/2050-8-23, МЧС РФ N 43-828-19, Минобрнауки РФ N АФ-102/09 от 12.03.2008"О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году";

Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2016 года № ЛО-596-12 «О подготовке к новому учебному году» (Методические рекомендации);

Положение о технической инспекции труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, утв. Постановлением Исполкома Профсоюза образования от 7 июня 2012 г. № 10;

 Положение о внештатном техническом инспекторе труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, утв. Постановлением Исполкома Профсоюза образования от 26 марта 2013 г. № 13-9;

 Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета образовательной организации, утв. Постановлением Исполкома Профсоюза образования от 26 марта 2013 г. № 13-10;

Приложение 4

Представить в обком Профсоюза

к 20 октября 2018 года.



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

О результатах проведенияобщепрофсоюзной тематической проверки

по обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и

сооружений в 2018 году в образовательных организациях

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ** | **КОЛ-ВО** |
| 1 | Наличие территориальной программы строительства новых, капитальных ремонтов объектов образования |  |
| 2 | Проведено обследований зданий (сооружений) образовательных организаций, подтвержденных Протоколами обследован. |  |
| 3 | **Нарушения (повреждения, деформация, неисправность) технического состояния конструкций зданий и сооружений, выявленных в ходе визуального осмотра:** | Х |
| 3.1 | цоколя |  |
| 3.2 | отмостки |  |
| 3.3 | наружной части стены |  |
| 3.4 | внутренней части стен |  |
| 3.5 | перекрытий |  |
| 3.6 | деревянных перекрытий |  |
| 3.7 | железобетонных перекрытий |  |
| 3.8 | потолка |  |
| 3.9 | кровли |  |
| 3.10 | плоской железобетонной кровли |  |
| 3.11 | шатровой строительной кровли |  |
| 3.12 | чердака |  |
| 3.13 | полов |  |
| 3.14 | деревянных полов |  |
| 3.15 | железобетонных полов |  |
| 3.16 | наружных лестниц |  |
| 3.17 | внутренних лестниц |  |
| 3.18 | дверей |  |
| 3.19 | нарушение целостности окон |  |
| 3.20 | неисправность системы отопления |  |
| 3.21 | нарушение системы вентиляции |  |
| 3.22 | нарушение в работе электрооборудования |  |
| 4 | **Выдано представлений об устранении нарушений руководителям образовательных организаций:** |  |
| 4.1 | Внештатными техническими инспекторами труда |  |
| 4.2 | Уполномоченными по охране труда |  |
| 5 | **Выявлено в ходе обследований** | Х |
| 5.1 | туалеты надворные |  |
| 5.2 | печи отопительные |  |
| 5.3 | котельные, находящиеся на балансе образовательной организации |  |
| 5.4 | водоснабжение местное из колодца на территории образовательной организации |  |
| 5.5 | водоснабжение местное из скважины на территории образовательной организации |  |
| 5.6 | водоснабжение на подвозе |  |
| 5.7 | канализация местная (в выгребную яму) |  |

Председатель городской (районной,

первичной) организации Профсоюза\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись фамилия, инициалы

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

приложение 5



**ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ**

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

*Наименование организации профсоюза*

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**№ \_\_\_\_\_\_** от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда,

страхования от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний.

|  |  |
| --- | --- |
| **Кому** |  |
|  | (должность, название организации, фамилия, имя, отчество) |
| **Копия** | Председателю профсоюзного комитета организации |
|  |  |
|  |  |

В соответствии со статьей 30 Конституции РФ, статьями 1, 29, 352, 370 Трудового Кодекса РФ, статьями 19, 20 Федерального закона «О профессиональ­ных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

**ПРЕДЛАГАЮ** устранить следующие нарушения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Перечень выявленных нарушений** | Сроки устранения |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах** (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Представление получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особые отметки: